### 农机三角带如何正确使用？

现在农民的农机具越来愈多，如何正确做好农机三角带的安装、保养，避免造成皮带和轴承的损坏、而影响传递速度，在这里给朋友们说几点正确选择、使用和保养三角带的方法。

1、型号要匹配：目前市场上农机常用的三角带型号有SB、SC、HB、HC、HD、HI、HK、HM等多种，选用农机带应与农机具的皮带轮相匹配。

2、张紧度要适宜：作业中要经常检查皮带的张紧度。用手轻轻搬动被动皮带轮，皮带不打滑而能转动，证明张紧度合适。皮带过紧或者过松都会降低使用寿命，而且容易损坏轴承，还会降低功率。

3、农机三角带不要沾油：三角皮带多采用多层橡胶和纤维线胶合而成，橡胶沾污柴油、汽油、机油则容易腐蚀，引起脱层变形。

4、轮槽要光滑：新购置的农机具，在安装前要价差轮槽是否光滑，如带有毛刺，要有锉刀锉光，否则皮带容易磨损。

5、型号要统一：农机具同时使用两根以上的三角皮带，不能任意减少根数，更换时也许同时更换，型号必须要统一，否则，伸长的旧皮带或大号皮带不起作用，实际受力的只有新皮带或小号的皮带，这样更加速了皮带的磨损，而且影响了传递效率。